{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["QUANT. CANT., PREDIO E PRAÇAS"],"not_rendered":{"images":2,"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"QUANT. CANT., PREDIO E PRAÇAS","index":0,"n_rows":372,"n_cols":5,"rows_kept":372,"merged":[[2,0,2,4],[3,0,3,4],[4,3,4,4],[5,0,5,4],[7,1,7,4],[8,1,8,4],[75,2,75,4],[76,2,76,4],[81,2,81,4],[82,2,82,4],[85,2,85,4],[86,2,86,4],[103,2,103,4],[104,2,104,4],[117,2,117,4],[118,2,118,4],[153,2,153,4],[154,2,154,4],[169,2,169,4],[170,2,170,4],[269,2,269,4],[270,2,270,4],[360,2,360,4],[361,2,361,4],[373,0,373,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
["DATA BASE - SINAPI (DEZ-2013) / SEINF (JAN-2014) / SEINFRA - (021) - COM DESONERAÇÃO"]
[null,null,"ANEXO A DO ANEXO I","DATA: 20/02/2014"]
["ORÇAMENTO"]
[]
["OBJETO: ","SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REFORMA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS, DE PRAÇAS, PASSEIOS E CANTEIROS, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO"]
["LOCAL:","ÁREAS SOB JURISDIÇÃO DA SECRETARIA REGIONAL II"]
[]
["ITEM","CÓDIGOS","DESCRIÇÃO","UNID.","QUANT."]
[1,null,"SERVICOS PRELIMINARES"]
["1.1",null,"CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DA OBRA"]
["1.1.1",10010019,"PLACA DA OBRA PADRÃO PREFEITURA","M2",{"v":20,"d":"20.00"}]
["1.1.2",10010023,"TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA ESP=10MM COM ABERTURA E PORTÃO","M2",{"v":1547,"d":"1,547.00"}]
["1.1.3",10010007,"LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO","UN",{"v":10,"d":"10.00"}]
["1.1.4",10010008,"LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA","UN",{"v":10,"d":"10.00"}]
["1.1.5",10010004,"BARRACÃO ABERTO","M2",{"v":102.5,"d":"102.50"}]
["1.1.6",10010003,"ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/ FACHADAS - LOCAÇÃO MENSAL","UN",{"v":1132,"d":"1,132.00"}]
["1.2",null,"PREPARAÇÃO DO TERRENO"]
["1.2.1","0010020002","CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE","M²",{"v":2122.15,"d":"2,122.15"}]
["1.2.2","0010050006","SINALIZAÇÃO COM FITA EM PVC ZEBRADA","M",{"v":685,"d":"685.00"}]
["1.2.3","0010020005","RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO COM REMOÇÃO LATERAL","M²",302.15]
["1.3",null,"LOCAÇÃO DA OBRA"]
["1.3.1","0010030001","LOCAÇÃO DA OBRA- EXECUÇÃO DE GABARITO","M²",{"v":1150,"d":"1,150.00"}]
[]
[2,null,"DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E REMOÇÕES"]
["2.1",null,"DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E REMOÇÕES"]
["2.1.1","0010040077","RETIRADA DE MEIO FIO COM REMOÇÃO LATERAL","M",{"v":3940,"d":"3,940.00"}]
["2.1.2","0010040014","DEMOLIÇÃO DE MOSAICO","M²",{"v":1200,"d":"1,200.00"}]
["2.1.3","0010040082","RETIRADA DE PEDRA PORTUGUESA COM REMOÇÃO LATERAL","M²",{"v":3152,"d":"3,152.00"}]
["2.1.4","0010040018","DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM REMOÇÃO LATERAL","M²",{"v":1182,"d":"1,182.00"}]
["2.1.5","0010040020","DEMOLIÇÃO DE PISO INDUSTRIAL","M²",{"v":1950,"d":"1,950.00"}]
["2.1.6","0010040027","DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO","M²",{"v":1975,"d":"1,975.00"}]
["2.1.7",10040030,"DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA EM TIJOLO FURADO COM REMOÇÃO","M³",{"v":45,"d":"45.00"}]
["2.1.8","0010040036","DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO COM REMOÇÃO LATERAL","M³",{"v":26,"d":"26.00"}]
["2.1.9","0010040038","DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES COM REMOÇÃO LATERAL","M³",{"v":16,"d":"16.00"}]
["2.1.10","0010040017","DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO","M²",{"v":652,"d":"652.00"}]
["2.1.11","0010040048","RETIRADA DE BANCO DE MADEIRA COM PÉ DE FERRO","UN",{"v":76,"d":"76.00"}]
["2.1.12","0010040049","RETIRADA DE BANCOS PRÉ MOLDADOS","UN",{"v":178,"d":"178.00"}]
["2.1.13","0010040046","RETIRADA DE ALAMBRADO","M²",{"v":1560,"d":"1,560.00"}]
["2.1.14","0010040053","RETIRADA DE BRINQUEDO DE PLAY GROUND","UN",{"v":36,"d":"36.00"}]
["2.1.15","0010040043","REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A CAL","M²",{"v":890,"d":"890.00"}]
["2.1.16","0010040044","REMOÇÃO DE PINTURA ESMALTE/ÓLEO","M²",{"v":250,"d":"250.00"}]
["2.1.17","0010040031","DEMOLIÇÃO MANUAL DE ASFALTO COM ESP. MÉDIA DE 10CM, COM REMOÇÃO LATERAL","M²",{"v":30,"d":"30.00"}]
["2.1.18","73801/002","DEMOLIÇÃO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE PONTEIRO, ESPESSURA ATÉ 4CM(PREÇO SINAP)+ BDI","M²",{"v":850,"d":"850.00"}]
[]
[3,null,"MOVIMENTO DE TERRA"]
["3.1",null,"ESCAVAÇÃO, ATERRO E REATERRO"]
["3.1.1","0020010007","ESCAVAÇÃO MANUAL EM CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M ","M³",{"v":630.4000000000001,"d":"630.40"}]
["3.1.2","0020030011","ATERRO COM PIÇARRA INCL. ESPALHAMENTO E APILOAMENTO (COM AQUISIÇÃO)","M³",{"v":630.4000000000001,"d":"630.40"}]
["3.1.3","0020030006","ATERRO COM AREIA VERMELHA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO  (COM AQUISIÇÃO)","M³",{"v":315.20000000000005,"d":"315.20"}]
["3.1.4","0020030003","ATERRO COM AREIA GROSSA INCLUSIVE ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO MECÂNICO (C/ AQUISIÇÃO)","M³",{"v":315.20000000000005,"d":"315.20"}]
["3.1.5",20030020,"REATERRO COM COMPACTAÇÃO MANUAL SEM CONTROLE, MATERIAL DA VALA","M³",{"v":472.8,"d":"472.80"}]
["3.2",null,"CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL"]
["3.2.1","0020040004","CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE","M³",{"v":250,"d":"250.00"}]
["3.2.2","0020040015","TRANSPORTE DE MATERIAL EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO BASCULANTE 12M³, DMT=15KM","M³",{"v":250,"d":"250.00"}]
[]
[4,null,"FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS"]
["4.1",null,"CONCRETOS"]
["4.1.1","0030010003","LASTRO DE CONCRETO ESP=6,0CM","M²",{"v":4500,"d":"4,500.00"}]
["4.1.2","0060050035","CONCRETO SIMPLES NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL","M³",{"v":25,"d":"25.00"}]
["4.2",null,"EMBASAMENTOS E BALDRAMES"]
["4.2.1","0060020003","ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM TIJOLO FURADO","M³",{"v":472.79999999999995,"d":"472.80"}]
["4.2.2","0060110001","ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA TRAÇO 1:3","M³",{"v":236.39999999999998,"d":"236.40"}]
[]
[5,null,"PAREDES E PAINÉIS"]
["5.1",null,"ALVENARIAS"]
["5.1.1","0080010011","ALVENARIA DE TIJOLO FURADO E=10CM","M²",{"v":1970,"d":"1,970.00"}]
["5.1.2","0190010001","MURETA EM ALVENARIA DE TIJOLO FURADO H=50CM INCLUSIVE CINTA AÉREA REBOCADA 2 FACES","M",{"v":1970,"d":"1,970.00"}]
["5.1.3",79627,"DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGA MASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS","M2",{"v":55.2752,"d":"55.28"}]
["5.2",null,"VERGAS E CHAPIM"]
["5.2.1","74200/001","VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A.","M3",{"v":168.3674,"d":"168.37"}]
["5.2.2",80050001,"CHAPIM DE CONCRETO","M2",{"v":788,"d":"788.00"}]
[]
[6,null,"IMPERMEABILIZAÇÃO"]
["6.1",null,"IMPERMEABILIZAÇÃO"]
["6.1.1","C2057","PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES IMPERMEABILIZADAS","M2",{"v":2191.36,"d":"2,191.36"}]
["6.1.2","73753/001","IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAO DE EMULSAO ASFALTICA, E=3MM.","M2",{"v":2191.36,"d":"2,191.36"}]
["6.1.3","73977/002","REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREI A GROSSA SEM PENEIRAR), ESPESSURA 5,0CM, PREPARO MECANICO","M2",{"v":2191.36,"d":"2,191.36"}]
[]
[7,null,"COBERTAS"]
["7.1",null,"OUTROS ELEMENTOS (COBERTURA)"]
["7.1.1",72104,"CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 3 3CM","M",542.88]
[]
[8,null,"REVESTIMENTOS"]
["8.1",null,"REVESTIMENTOS INTERNOS"]
["8.1.1","0130010001","CHAPISCO DE BASE TRAÇO 1:3","M²",{"v":3940,"d":"3,940.00"}]
["8.1.2","0130010006","REBOCO DE PAREDES","M²",{"v":3940,"d":"3,940.00"}]
["8.1.3",5982,"EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,5 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA","M2",{"v":545,"d":"545.00"}]
["8.1.4","C1612","LASTRO URBANIZADO C/ SEIXO ROLADO","M2",185.48]
["8.1.5","C4432","CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE","M2",945.86]
["8.1.6",73655,"PISO EM TABUA CORRIDA DE MADEIRA ESPESSURA 2,5CM FIXADO EM PECAS DE MADEIRA E ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO/AREIA)","M2",58.64]
["8.1.7","73907/003","CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA","M2",{"v":1235.26,"d":"1,235.26"}]
["8.1.8","73946/001","PISO CERAMICO PADRAO POPULAR PEI 4 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE C IMENTO COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO","M2",{"v":550,"d":"550.00"}]
["8.1.9","73977/002","REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREI A GROSSA SEM PENEIRAR), ESPESSURA 5,0CM, PREPARO MECANICO","M2",{"v":1111.28,"d":"1,111.28"}]
["8.1.10","C1920","PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)","M2",{"v":1450,"d":"1,450.00"}]
["8.2",null,"REVESTIMENTOS EXTERNOS"]
["8.2.1","C1612","LASTRO URBANIZADO C/ SEIXO ROLADO","M2",583.84]
["8.2.2","73746/001","PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA","M2",{"v":4563.74,"d":"4,563.74"}]
["8.2.3","73907/003","CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA","M2",583.84]
["8.2.4",5982,"EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,5 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA","M2",223.35]
[]
[9,null,"ESQUADRIAS"]
["9.1",null,"ESQUADRIAS"]
["9.1.1",84875,"PORTA DE MADEIRA MACICA REGIONAL 1A, DE CORRER P/VIDRO, COM ADUELA E A LIZAR DE 1A, TRILHO E RODIZIOS","M2",173.68]
["9.1.2",84842,"JANELA DE MADEIRA PARA VIDRO, DE CORRER, SEM BANDEIRA, INCLUSAS GUARNI COES SEM FERRAGENS","M2",186.96]
["9.1.3",84846,"JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA/VIDRO, DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES SEM FERRAGENS","M2",128.48]
["9.1.4","73838/001","PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS","M2",{"v":215,"d":"215.00"}]
["9.1.5","C4424","PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), COMPLETA","UN",{"v":64,"d":"64.00"}]
["9.1.6","C4426","PORTA TIPO PARANÁ (0,70 x 2,10 m), COMPLETA","UN",{"v":85,"d":"85.00"}]
["9.1.7","C4428","PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA","M2",{"v":122,"d":"122.00"}]
["9.1.8","C4643","INSTALAÇÃO DE BARRA ANTI-PÂNICO C/ TRAVA EM AÇO INOX DIÂM. 1 1/2","CJ",{"v":8,"d":"8.00"}]
["9.1.9","73910/007","PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 90X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEL","M2",{"v":52.6,"d":"52.60"}]
["9.1.10",84832,"PORTA DE MADEIRA VENEZIANA 2A, COM PREVISAO PARA VIDRO, 80X210X3CM, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEIS","M2",182.72]
["9.1.11",72120,"VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO","M2",45.56]
[]
[10,null,"INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS"]
["10.1",null,"INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS"]
["10.1.1",83647,"BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 1,5HP","UN",{"v":8,"d":"8.00"}]
["10.1.2","74051/001","CAIXA DE GORDURA DUPLA EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",{"v":4,"d":"4.00"}]
["10.1.3",84044,"CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDACOES, EXCLUINDO CONDUTORES - FORNECIMENTO E COLOCACAO","M",{"v":88,"d":"88.00"}]
["10.1.4","75030/006","TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO","M",{"v":32,"d":"32.00"}]
["10.1.5",40777,"CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNE CIMENTO E INSTALACAO","UN",{"v":28,"d":"28.00"}]
["10.1.6",72286,"CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO","UN",{"v":20,"d":"20.00"}]
["10.1.7",72291,"CAIXA SIFONADA EM PVC 150X185X75MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTA LAÇÃO","UN",{"v":4,"d":"4.00"}]
["10.1.8",72684,"RALO SECO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",{"v":84,"d":"84.00"}]
["10.1.9",72685,"RALO SIFONADO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACA O","UN",{"v":4,"d":"4.00"}]
["10.1.10","73735/001","RESERV. DE FIBROC. CAP=1000L C/ACESSORIOS","UN",{"v":32,"d":"32.00"}]
["10.1.11","74104/001","CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAV AÇÃO E CONFECÇÃO","UN",{"v":16,"d":"16.00"}]
["10.1.12",86881,"SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013","UN",{"v":64,"d":"64.00"}]
["10.1.13","0150140062","PONTO HIDRÁULICO- MATERIAL E EXECUÇÃO","PT",{"v":20,"d":"20.00"}]
["10.1.14","0150060002","REGISTRO DE ESFERA (FECHO RÁPIDO) DE 1/2''","UN",{"v":20,"d":"20.00"}]
["10.1.15",150090004,"CAIXA DE ALVENARIA 50X50X50CM COM TAMPA DE CONCRETO ","UN",{"v":20,"d":"20.00"}]
["10.1.16","0160110099","TAMPA DE CONCRETO ARMADO ESP.=5CM PARA CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA","M²",{"v":14.4,"d":"14.40"}]
["10.1.17",40050027,"GRELHA DE FERRO PARA CANALETAS","M²",{"v":5,"d":"5.00"}]
["10.1.18","74184/001","REGISTRO GAVETA 1\" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",{"v":8,"d":"8.00"}]
["10.1.19","74227/001","CAIXA DESCARGA PLASTICA, EMBUTIR, COMPLETA, COM ESPELHO CROMADO E TUBO BENGALA PVC PARA LIGACAO EM CAIXA DESCARGA DE EMBUTIR - FO RNECIMENTO E INSTALACAO","UN",{"v":12,"d":"12.00"}]
["10.1.20","75030/001","TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECI MENTO E INSTALACAO","M",{"v":44.8,"d":"44.80"}]
["10.1.21","75030/002","TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECI MENTO E INSTALACAO","M",{"v":90.4,"d":"90.40"}]
["10.1.22","75030/004","TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECI MENTO E INSTALACAO","M",{"v":136,"d":"136.00"}]
["10.2",null,"LOUÇAS, METAIS, ACESSÓRIOS E BANCADAS"]
["10.2.1","C3998","TORNEIRA ELETRÔNICA C/ ANTI-VANDALISMO, P/ LAVATÓRIO DE BANCADA","UN",{"v":40,"d":"40.00"}]
["10.2.2","C1898","PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX  P/WC'S","M",{"v":22.4,"d":"22.40"}]
["10.2.3","C0986","CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS","UN",{"v":24,"d":"24.00"}]
["10.2.4","C4635","BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)","UN",{"v":12,"d":"12.00"}]
["10.2.5","C3004","LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA DE METAL E ACESSÓRIOS - PADRÃO POPULAR","UN",{"v":25,"d":"25.00"}]
["10.2.6","C4068","BANCADA DE GRANITO CINZA E=2CM","M2",25.92]
["10.2.7","C1618","LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS","UN",{"v":10,"d":"10.00"}]
["10.2.8","74125/002","ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSA DO 6MM PLASTIFICADO COLADO","M2",22.04]
["10.2.9",86888,"VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P","UN",{"v":25,"d":"25.00"}]
["10.2.10","74234/001","MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2\" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PA RA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",{"v":12,"d":"12.00"}]
[]
[11,null,"INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO"]
["11.1",null,"INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO"]
["11.1.1","C4394","LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA","UN",{"v":44,"d":"44.00"}]
["11.1.2","C4304","HIDRANTE DE PISO","UN",{"v":4,"d":"4.00"}]
["11.1.3","C2687","VÁLVULA DE FLUXO EM AÇO GALV. (2 1/2\")","UN",{"v":4,"d":"4.00"}]
["11.1.4","C0448","BOMBA CENTRÍFUGA P/ PRESSURIZAÇÃO/HIDRANTE 10 CV","UN",{"v":4,"d":"4.00"}]
["11.1.5",null,"VÁLVULA DE SEGURANÇA D=2\"","UN",{"v":4,"d":"4.00"}]
["11.1.6",72284,"ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2\", ADAPTADOR STORZ 2.1/2\", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2.1/2X1. 1/2\" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO","UN",{"v":4,"d":"4.00"}]
["11.1.7",72554,"EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",{"v":4,"d":"4.00"}]
["11.1.8","73775/001","EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO","UN",{"v":28,"d":"28.00"}]
["11.1.9","73795/013","VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 65MM (2.1/2\") - FORNECIMENTO E I NSTALAÇÃO","UN",{"v":4,"d":"4.00"}]
["11.1.10","73976/008","TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 2.1/2\" (65MM), INCLUSIVE CONE XOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO","M",{"v":208,"d":"208.00"}]
["11.1.11","74091/001","VALVULA RETENCAO VERTICAL BRONZE (PN-16) 2.1/2\" 200PSI - EXTREMID ADES COM ROSCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",{"v":4,"d":"4.00"}]
["11.1.12","74180/001","REGISTRO GAVETA 2.1/2\" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",{"v":44,"d":"44.00"}]
["11.1.13","75030/006","TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECI MENTO E INSTALACAO","M",{"v":28,"d":"28.00"}]
[]
[12,null,"INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFONIA, LÓGICA E SOM"]
["12.1",null,"INSTALAÇÃO ELÉTRICA"]
["12.1.1","C4394","LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA","UN",{"v":64,"d":"64.00"}]
["12.1.2","C1661","LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 16)W","UN",{"v":80,"d":"80.00"}]
["12.1.3","C1092","DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A","UN",{"v":156,"d":"156.00"}]
["12.1.4","C1093","DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A","UN",{"v":38,"d":"38.00"}]
["12.1.5","C1095","DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A","UN",{"v":18,"d":"18.00"}]
["12.1.6","C1096","DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A","UN",{"v":16,"d":"16.00"}]
["12.1.7","C1121","DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A","UN",{"v":10,"d":"10.00"}]
["12.1.8","C1122","DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A","UN",{"v":10,"d":"10.00"}]
["12.1.9","C1124","DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A","UN",{"v":10,"d":"10.00"}]
["12.1.10","C1127","DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A","UN",{"v":24,"d":"24.00"}]
["12.1.11",null,"DISP. SUPR. SURTO PRD40 40KA 3P+N Un=230/400VCA Uc=340VCA (tipo Plug-in)","UN",{"v":4,"d":"4.00"}]
["12.1.12",null,"DISP. SUPR. SURTO PRD40 40KA 3P+N Un=230/400VCA Uc=340VCA (tipo Plug-in)","UN",{"v":4,"d":"4.00"}]
["12.1.13",null,"DISP. SUPR. SURTO PRD40 40KA 3P+N Un=230/400VCA Uc=340VCA (tipo Plug-in)","UN",{"v":4,"d":"4.00"}]
["12.1.14",null,"DISP. SUPR. SURTO PRD40 40KA 3P+N Un=230/400VCA Uc=340VCA (tipo Plug-in)","UN",{"v":4,"d":"4.00"}]
["12.1.15","C0626","CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 100X100X80mm","UN",{"v":40,"d":"40.00"}]
["12.1.16","C0627","CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 150X150X80mm","UN",{"v":8,"d":"8.00"}]
["12.1.17","C0629","CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 400X400X150mm","UN",{"v":4,"d":"4.00"}]
["12.1.18","C4105","ARANDELA PARA FLUORESCENTE COMPACTA 18W EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM UM VISOR EM VIDRO FOSCO","UN",{"v":12,"d":"12.00"}]
["12.1.19","C3909","SOLDA EXOTÉRMICA","UN",{"v":16,"d":"16.00"}]
["12.1.20",160110098,"QUADRO GERAL BAIXA TENSÃO (QGBT) COM ACESSÓRIOS","UN",{"v":10,"d":"10.00"}]
["12.1.21",160130006,"BASE E FUSÍVEL DIAZED EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ATE 63A","UN",{"v":48,"d":"48.00"}]
["12.1.22","C0465","BOTOEIRA EM ALUMÍNIO FUNDIDO \"LIGA - DESLIGA\"","UN",{"v":8,"d":"8.00"}]
["12.1.23",160070027,"SINALIZADOR NEON","UN",{"v":12,"d":"12.00"}]
["12.1.24",160080036,"LUMINÁRIA CIRCULAR DE EMBUTIR C/ LÂMPADA HQI/TS 70W, CORPO E REFLETOR DE ALUMÍNIO, REATOR 220V","UN",{"v":44,"d":"44.00"}]
["12.1.25",160080073,"LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA 2 LÂMPADAS DE 32W","UN",{"v":92,"d":"92.00"}]
["12.1.26",160080062,"LUMINÁRIA EXTERNA EM ALUMÍNIO COM PROTEÇÃO EM POLICARBONATO METACRILATO COM LÂMPADA V. METÁLICO 150W","UN",{"v":24,"d":"24.00"}]
["12.1.27","C0008","ACESSÓRIOS INTERNOS À SUBESTAÇÃO ABRIGADA","UN",{"v":4,"d":"4.00"}]
["12.1.28",null,"Interruptor tipo dimmer rotativo (variador de luminosidade), Siemens ou similar","UN",{"v":36,"d":"36.00"}]
["12.1.29","C4100","LUMINÁRIA CILÍNDRICA DE EMBUTIR COM ANEL DE ARREMATE EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO COM CONTROLE ANTIOFUSCAMENTO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 23W","UN",{"v":312,"d":"312.00"}]
["12.1.30",160080101,"LUMINÁRIA TIPO ESPETO COM LÂMPADA PAR DE 20","UN",{"v":12,"d":"12.00"}]
["12.1.31",null,"RELE TERMICO, TETRAPOLAR, 4P AJUSTE: 8 A 11A, FORNECIMENTO","UN",{"v":4,"d":"4.00"}]
["12.1.32",null,"DISJ-MOTOR GV2LE22 + GV2AF01","UN",{"v":4,"d":"4.00"}]
["12.1.33","C0780","CONTACTOR AUXILIAR 2NA + 2NF","UN",{"v":8,"d":"8.00"}]
["12.1.34",null,"DISJUNTOR MONOPOLAR DR 25 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, REF.5SU1 SIEMENS OU SIMILAR","UN",{"v":8,"d":"8.00"}]
["12.1.35",160060011,"CABO DE COBRE NU 25MM2","M",{"v":48,"d":"48.00"}]
["12.1.36",null,"CONTATOR LC1-K1210M7","UN",{"v":4,"d":"4.00"}]
["12.1.37",160080102,"LUMINARIA TIPO PLAFONIER COMPLETA 1 LÂMPADA PL 13W","UN",{"v":36,"d":"36.00"}]
["12.1.38",160050056,"TOMADA UNIVERSAL 10A 250V EM CONDULETE","UN",{"v":12,"d":"12.00"}]
["12.1.39",160130006,"BASE E FUSÍVEL DIAZED EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ATE 63A","UN",{"v":12,"d":"12.00"}]
["12.1.40",null,"CAIXA METÁLICA FIXADA EM PERFILADO EQUIPADA COM TOMADA DE CORRENTE 2P+T PADRÃO BRASILEIRO","UN",{"v":512,"d":"512.00"}]
["12.1.41","C4117","TOMADA ENERGIZADA TIPO PLUG DE GUITARRA PARA SPOT ORIENTÁVEL DE 50W. EMBUTIDA NO FORRO DE GESSO. DEMANDA TOTAL 60%","UN",{"v":104,"d":"104.00"}]
["12.1.42","C1677","LUMINÁRIA TIPO SPOT DIRECIONAL C/ BRAÇO E C/ LÂMPADA INCANDESCENTE","UN",{"v":104,"d":"104.00"}]
["12.1.43","C4108","LUMINÁRIA QUADRADA EMBUTIDA NA PAREDE PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2X26W EM ALUMÍNIO FUNDIDO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO E DIFUSOR EM VIDRO TRANPARENTE PRISMÁTICO","UN",{"v":38,"d":"38.00"}]
["12.1.44",55866,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 50MM (2\"), INCL CONEXOES, FO RNECIMENTO E INSTALACAO","M",{"v":8,"d":"8.00"}]
["12.1.45",55867,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 75MM (3\"), INCL CONEXOES, FO RNECIMENTO E INSTALACAO","M",{"v":12,"d":"12.00"}]
["12.1.46",72252,"CABO DE COBRE NU 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO","M",{"v":40,"d":"40.00"}]
["12.1.47",72331,"INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA - FORN ECIMENTO E INSTALACAO","UN",{"v":56,"d":"56.00"}]
["12.1.48",72332,"INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS, SEM PLACA - FOR NECIMENTO E INSTALACAO","UN",{"v":40,"d":"40.00"}]
["12.1.49",72554,"EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",{"v":24,"d":"24.00"}]
["12.1.50","73781/001","MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO INTERNO PARA CABO 35/120MM2, ISOLACAO 15/25KV EM EPR - BORRACHA DE SILICONE. FORNECIMENTO E I NSTALACAO.","UN",{"v":16,"d":"16.00"}]
["12.1.51","73857/001","TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 75KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMER SO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",{"v":10,"d":"10.00"}]
["12.1.52","73860/008","CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FO RNECIMENTO E INSTALACAO","M",{"v":18272,"d":"18,272.00"}]
["12.1.53","73860/009","CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORN ECIMENTO E INSTALACAO","M",{"v":1160,"d":"1,160.00"}]
["12.1.54","73860/011","CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 10MM2 RESISTENTE A CHAMA - FOR NECIMENTO E INSTALACAO","M",{"v":800,"d":"800.00"}]
["12.1.55","74131/005","QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO T RIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",{"v":12,"d":"12.00"}]
["12.1.56",83418,"CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 4MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO","M",{"v":1040,"d":"1,040.00"}]
["12.1.57",83420,"CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 10MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO","M",{"v":1240,"d":"1,240.00"}]
["12.1.58",83421,"CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 16MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO","M",{"v":88,"d":"88.00"}]
["12.1.59",83423,"CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 35MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO","M",{"v":340,"d":"340.00"}]
["12.1.60",83446,"CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA","UN",{"v":8,"d":"8.00"}]
["12.1.61",83465,"INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (FOUR-WAY) - FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",{"v":8,"d":"8.00"}]
["12.1.62",83467,"INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 3 TECLAS, COM PLACA - FOR NECIMENTO E INSTALACAO","UN",{"v":16,"d":"16.00"}]
["12.1.63",83540,"TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALA CAO","UN",{"v":312,"d":"312.00"}]
["12.1.64","C3434","ABRIGO P/ QUADRO COMANDO(120x120cm), COM MURETA DE 2,10m","UN",{"v":4,"d":"4.00"}]
["12.2",null,"LÓGICA"]
["12.2.1","C4568","ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, ABERTO, PADRÃO RACK 19\"","UN",{"v":20,"d":"20.00"}]
["12.2.2",160150061,"SWITCH DE 24 PORTAS","UN",{"v":4,"d":"4.00"}]
["12.2.3","C0629","CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 400X400X150mm","UN",{"v":4,"d":"4.00"}]
["12.2.4","C4533","CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP","M",{"v":7120,"d":"7,120.00"}]
["12.2.5","C4569","RÉGUA DE TOMADAS ELÉTRICAS, COM 08 TOMADAS, PADRÃO RACK 19\"","UN",{"v":8,"d":"8.00"}]
["12.2.6","C3770","PATCH CABLE EXTRA-FLEXÍVEL RJ-45/RJ-45 DE 1,50m","UN",{"v":240,"d":"240.00"}]
["12.2.7",160070018,"PATCH PANEL 24 PORTAS CATEGORIA 5E","UN",{"v":12,"d":"12.00"}]
["12.2.8","C3764","RACK FECHADO 24 U'S, 670mm, PROFUNDIDADE PADRÃO 19\"","UN",{"v":4,"d":"4.00"}]
["12.2.9","C3485","TOMADA DE PISO FÊMEA PARA RJ-45 (LÓGICA)","UN",{"v":240,"d":"240.00"}]
["12.2.10","C4564","DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO - D.I.O. PARA 12 FIBRAS MONO-MODO, COM CONECTORES ST, PADRÃO 19\"","UN",{"v":4,"d":"4.00"}]
["12.2.11","C4176","CONJUNTO DE CONVERSORES (EMISSOR E RECEPTOR) DE UTP/COAXIAL COM TERMINAIS DE CONEXÃO, CAIXAS DE PROTEÇÃO E FONTE DE ALIMENTAÇÃO","UN",{"v":120,"d":"120.00"}]
["12.2.12","C4566","BLOCO IDC-100 PARES INTERNO, IDC-IDC, PADRÃO 19\"","UN",{"v":4,"d":"4.00"}]
["12.2.13","C3973","CÂMERA FIXA - CFTV - INSTALADA/PROGRAMADA","UN",{"v":52,"d":"52.00"}]
["12.2.14","C3751","CABO DE FIBRA ÓPTICA, 02 PARES","M",{"v":40,"d":"40.00"}]
["12.2.15","C3972","CÂMERA MÓVEL - CMTV - INSTALADA/PROGRAMADA","UN",{"v":8,"d":"8.00"}]
["12.2.16",68069,"HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR","UN",{"v":4,"d":"4.00"}]
["12.2.17",73689,"CABO TELEFONICO CTP-APL-50, 20 PARES (USO EXTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO","M",{"v":80,"d":"80.00"}]
["12.2.18",83369,"QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA MET ALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",{"v":4,"d":"4.00"}]
["12.3",null,"SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS"]
["12.3.1","C0326","ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4\"X 2.40M","UN",{"v":20,"d":"20.00"}]
["12.3.2","C3909","SOLDA EXOTÉRMICA","UN",{"v":40,"d":"40.00"}]
["12.3.3",68069,"HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR","UN",{"v":48,"d":"48.00"}]
["12.3.4",68070,"PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN - CABO E SUPORTE ISOLADOR","M",{"v":572,"d":"572.00"}]
["12.3.5",72254,"CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO","M",{"v":208,"d":"208.00"}]
["12.3.6",72272,"CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 35MM2 - FOR NECIMENTO E INSTALACAO","UN",{"v":280,"d":"280.00"}]
["12.3.7",72315,"TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM","UN",{"v":136,"d":"136.00"}]
["12.4",null,"SONORIZAÇÃO"]
["12.4.1","C0626","CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 100X100X80mm","UN",{"v":4,"d":"4.00"}]
["12.4.2","C0628","CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 200X200X100mm","UN",{"v":8,"d":"8.00"}]
["12.4.3",null,"SONOFLETOR ACUSICO 6\"\" ARANDELA AFT 6\"\" ","UN",{"v":92,"d":"92.00"}]
["12.4.4",68175,"POTENCIOMETRO-SAIDA PARA 100 WRMS","UN",{"v":32,"d":"32.00"}]
["12.4.5",83416,"CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 1,5MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO","M",{"v":1400,"d":"1,400.00"}]
[]
[13,null,"INSTALAÇÃO DE GÁS"]
["13.1",null,"GLP"]
["13.1.1","C2574","TUBO COBRE INCLUSIVE CONEXÕES D= 15MM (1/2\")","M",{"v":80,"d":"80.00"}]
["13.1.2","02.04.0247C","CONJUNTO PARA INTERLIGAÇÃO DE GÁS (MANGUEIRA + REGULADOR + BICO MAMADEIRA)","CJ",{"v":4,"d":"4.00"}]
["13.1.3","02.04.0412C","VALVULA DE ESFERA TRIPARDITA ACO FORJADO 3000 LBS","UN",{"v":12,"d":"12.00"}]
["13.1.4","02.04.1308C","REGULADOR DE GÁS RP-21 COM MANÔMETRO","UN",{"v":4,"d":"4.00"}]
["13.1.5","02.11.0385C","CENTRAL GAS GLP PARA 2 CILINDROS 13KG","CJ",{"v":8,"d":"8.00"}]
[]
[14,null,"PISOS"]
["14.1",null,"PISOS"]
["14.1.1","0060040011","ARMADURA EM TELA SOLDADA PARA PISO","M²",{"v":1744,"d":"1,744.00"}]
["14.1.2","0060070004","JUNTA DE TRANSFERÊNCIA","M",{"v":140,"d":"140.00"}]
["14.1.3","0060070001","JUNTA DA DILATAÇÃO A BASE DE MASTIQUE","M",{"v":1246,"d":"1,246.00"}]
["14.1.4","0060050032","CONCRETO PRÉ MISTURADO BOMBEADO INCLUSIVE ADENSAMENTO FCK=30 MPA","M³",{"v":245,"d":"245.00"}]
["14.1.5",140010054,"PISO INDUSTRIAL COMPLETAMENTE EXECUTADO ESP. = 12MM (INTERNO)","M²",{"v":1600,"d":"1,600.00"}]
["14.1.6",140030015,"MEIO FIO PRÉ MOLDADO EM PÉ (0,10X0,30X1,00)M INCL. REJUNTAMENTO","M",{"v":2100,"d":"2,100.00"}]
["14.1.7","0140030007","MEIO FIO PRÉ MOLDADO DEITADO (0,10X0,30X1,00)M COMPLETAMENTE EXECUTADO INCL. PINTURA","M",{"v":7654,"d":"7,654.00"}]
["14.1.8","0140010018","PISO CIMENTADO LISO ESP=1,5CM","M²",{"v":26.400000000000002,"d":"26.40"}]
["14.1.9","0140010019","PISO CIMENTADO LISO ESP. = 1,5 CM COM JUNTA DE DILATAÇÃO (TRAÇO 1:4)","M²",{"v":1430.0000000000002,"d":"1,430.00"}]
["14.1.10",140010062,"REGULARIZAÇÃO DE BASE","M²",{"v":1350,"d":"1,350.00"}]
["14.1.11","0140030002","ASSENTAMENTO DE PEDRA PORTUGUESA SEM AQUISIÇÃO","M²",{"v":836.0000000000001,"d":"836.00"}]
["14.1.12",140030034,"PISO EM PEDRA PORTUGUESA BRANCA","M²",{"v":2100,"d":"2,100.00"}]
["14.1.13",140030035,"PISO EM PEDRA PORTUGUESA COLORIDA","M²",{"v":748.0000000000001,"d":"748.00"}]
["14.1.14",140030037,"PISO INTERTRAVADO EM BLOCOS DE CONCRETO NATURAL SOBRE COXIM COM PÓ DE PEDRA ","M²",{"v":4256,"d":"4,256.00"}]
["14.1.15",140030027,"PISO EM MOSAICO ANTI-DERRAPANTE/LISO NATURAL OU BRANCO","M²",{"v":1029.6000000000001,"d":"1,029.60"}]
["14.1.16",140030026,"PISO EM MOSAICO ANTI-DERRAPANTE COLORIDO","M²",{"v":330,"d":"330.00"}]
["14.1.17",140030001,"ASSENTAMENTO DE BLOKRET ARTICULADO (S/ AQUISIÇÃO)","M²",{"v":308,"d":"308.00"}]
["14.1.18",180050016,"REASSENTAMENTO DE PLACAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO DE 0,50X0,50M, E=0,05M S/COXIM DE AREIA","M²",{"v":33,"d":"33.00"}]
["14.1.19",120010009,"IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISOS EXTERNOS COM LONA PLÁSTICA","M²",{"v":1716.0000000000002,"d":"1,716.00"}]
["14.1.20",140030044,"PISO TÁTIL DE ALERTA EM PLACAS PRÉ MOLDADAS 5MPA","M²",{"v":140.8,"d":"140.80"}]
["14.1.21",140030046,"PISO TÁTIL DIRECIONAL EM PLACAS PRÉ MOLDADAS 5MPA","M²",{"v":963.6,"d":"963.60"}]
["14.1.22",140030036,"PISO INTERTRAVADO EM BLOCOS DE CONCRETO COLORIDO SOBRE COXIM COM PÓ DE PEDRA ","M²",{"v":1540.0000000000002,"d":"1,540.00"}]
["14.1.23",140020002,"ACABAMENTO EM PISO CONCRETO (NIVEL., CORTE, JUNTA DILAT. SILICONE, POLIME. E ENCER. ACRÍLICO - FORN. E EXECUÇÃO)","M²",{"v":1980.0000000000002,"d":"1,980.00"}]
["14.1.24","74147/001","PISO EM BLOCO SEXTAVADO 30X30 CM, ESPESSURA 8 CM, ASSENTADO SOBRE COLCHÃO DE AREIA ESPESSURA 6 CM. (PREÇO SINAP)+BDI","M²",{"v":215.60000000000002,"d":"215.60"}]
["14.1.25",180050018,"REJUNTAMENTO DE MEIO FIO PRÉ MOLDADO","M ",{"v":990.0000000000001,"d":"990.00"}]
[]
[15,null,"PINTURA"]
["15.1",null,"PINTURA"]
["15.1.1","0110040022","LIXAMENTO MANUAL EM ESTRUTURA METÁLICA - NORMA SSPC - SP2 OU ST2","M²",{"v":120,"d":"120.00"}]
["15.1.2","0170020001","DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA À BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA","M",{"v":1320,"d":"1,320.00"}]
["15.1.3",170010030,"TINTA MINERAL EM PÓ 3 DEMÃOS EM PAREDES (CAIAÇÃO)","M²",{"v":360,"d":"360.00"}]
["15.1.4",170010001,"CAIAÇÃO DE MEIO FIO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL","M",{"v":14900,"d":"14,900.00"}]
["15.1.5",170030014,"ESMALTE SINTÉTICO 2 DEMÃOS COM ZARCÃO EM SUPERFÍCIE DE FERRO","M²",{"v":680,"d":"680.00"}]
["15.1.6","74134/001","EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA, UMA DEMAO","M2",{"v":8112.8,"d":"8,112.80"}]
["15.1.7","73954/002","PINTURA LATEX ACRILICA, DUAS DEMAOS","M2",{"v":8112.8,"d":"8,112.80"}]
["15.1.8",170030011,"ESMALTE DUAS DEMÃOS EM SUPERFICIE DE MADEIRA","M²",{"v":340,"d":"340.00"}]
["15.1.9","C2476","TINTA EPÓXI EM PAREDES, C/ SELADOR E EMASSAMENTO ACRÍLICO","M2",{"v":605.5,"d":"605.50"}]
["15.1.10",170020005,"PINTURA P/MARCAÇÃO DE PISO À BASE ACRíLICA","M²",{"v":100,"d":"100.00"}]
["15.1.11",170010009,"LÁTEX CONCRETINA 2 DEMÃOS","M²",{"v":194,"d":"194.00"}]
["15.1.12",170010011,"LÁTEX PVA 2 DEMÃOS EM PAREDES (S/ MASSA)","M²",{"v":40,"d":"40.00"}]
["15.1.13",170010028,"TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES","M²",{"v":92,"d":"92.00"}]
[]
[16,null,"URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO"]
["16.1",null,"URBANIZAÇÃO"]
["16.1.1","0190020018","TELA DE ARAME GALVANIZADO MALHA 2\" P/ ALAMBRADOS, FIXADA COM CANTONEIRA DE FERRO","M²",{"v":272,"d":"272.00"}]
["16.1.2","0200010021","LIXEIRA  PRÉ MOLDADO EM MANILHA POROSA D=40CM E H=50CM","UN",{"v":64,"d":"64.00"}]
["16.1.3",200020015,"TRAVES PARA FUTEBOL DE SALÃO","CJ",{"v":6,"d":"6.00"}]
["16.1.4","0200020013","TABELA PARA BASQUETE COM ESTRUTURA","CJ",{"v":4,"d":"4.00"}]
["16.1.5","0200020014","TABELA DE BASQUETE SEM ESTRUTURA","CJ",{"v":4,"d":"4.00"}]
["16.1.6","0200020012","POSTE P/ VOLLEYBOL COM CATRACA (COLOCADO)","CJ",{"v":4,"d":"4.00"}]
["16.1.7","0200010006","BANCO DE CONCRETO - PADRÃO PREFEITURA","M",{"v":320,"d":"320.00"}]
["16.1.8","0200010009","BANCO DE MADEIRA 1,50M COM PÉ DE FERRO INCLUSIVE PINTURA ESMALTE","UN",{"v":128,"d":"128.00"}]
["16.1.9","0200010033","RECUPERAÇÃO DE TAMPOS DE MADEIRA EM BANCOS","M",{"v":490,"d":"490.00"}]
["16.1.10",200010037,"TAMPO PRÉ MOLDADO DE CONCRETO PARA BANCOS TIPO U","M",{"v":194,"d":"194.00"}]
["16.1.11","0200020008","CONJ. DE BRINQUEDOS P/ PLAYGROUND - PADRÃO PREFEITURA","UN",{"v":8,"d":"8.00"}]
["16.1.12",200020005,"BRINQUEDO DE FERRO BRINCOLAR/ GIRA-GIRA COM COMP.=1,70M E\nALT.=0,90M","UN",{"v":4,"d":"4.00"}]
["16.1.13",200020004,"BARRAS PARAL. P/GINÁSTICA1,50M EM FE GALV.2`,FIX. EM POSTES DE CONCRETO APARENTE(15X15CM) ALT.=1,00M","UN",{"v":4,"d":"4.00"}]
["16.1.14",200020003,"BARRA P/GINÁSTICA 1,20M EM FE GALV.2`, FIX. EM POSTES DE\nCONCRETO APARENTE(15X20CM) ALT.=2,10M","UN",{"v":4,"d":"4.00"}]
["16.1.15",200020001,"BANCO EM ALVENARIA P/ GINÁSTICA (1,00X1,00M) COM ALT.=0,50M, REVESTIDO COM CERÂMICA 10X10CM","UN",{"v":8,"d":"8.00"}]
["16.1.16",200020009,"EQUIP. DE GINÁSTICA EM ALV. 2,20X0,60M ALT. VAR. 0,40A0,70M, REVEST. COMCERÂMICA 10X10CM, P/ABDOMINAL","UN",{"v":4,"d":"4.00"}]
["16.1.17",200020010,"EQUIP. DE GINÁSTICA EM ALV. 2,20X0,60M ALT. VAR. 0,80A1,20M, REVEST. COMCERÂMICA 10X10CM, P/ABDOMINAL","UN",{"v":4,"d":"4.00"}]
["16.1.18","0090050002","AQUISIÇÃO DE CADEADO","UN",{"v":6,"d":"6.00"}]
["16.1.19",190040013,"CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOX POLIDO DIAM.=2``","M",{"v":70.4,"d":"70.40"}]
["16.1.20","0190020012","REDE DE NYLON ESPORTIVA FIO 2,5MM MALHA 10X10 PARA ALAMBRADO","M²",{"v":1260,"d":"1,260.00"}]
["16.2",null,"PAISAGISMO"]
["16.2.1",200030023,"GRAMA EM PLACAS (FORN. E PLANTIO)","M2",{"v":3626.12,"d":"3,626.12"}]
["16.2.2",315185,"PERGOLADO EM AÇO COR-TEN","UN",{"v":4,"d":"4.00"}]
["16.2.3",52352523,"PAINEL EM MADEIRA - PAISAGISMO","UN",{"v":4,"d":"4.00"}]
["16.2.4",180050003,"COLCHÃO DE AREIA DO MORRO P/ ASSENTAMENTO DE\nPARALELEPÍPEDO","M3",{"v":241.4,"d":"241.40"}]
["16.2.5",200030003,"ÁRVORE FRUTÍFERA COM TUTOR E ADUBO E COM ALTURA MÍNIMA DE 3,00M","UN",{"v":80,"d":"80.00"}]
["16.2.6",200030001,"ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL COM TUTOR E COM ALTURA VARIAVEL DE 80CM - 100CM","UN",{"v":240,"d":"240.00"}]
["16.2.7",200030002,"ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL COM TUTOR E COM ALTURA < 80CM","UN",{"v":220,"d":"220.00"}]
["16.2.8",200030006,"CANTEIRO (60X60) CM EM MEIO FIO PRÉ MOLDADO DE CONCRETO (10X35X100) CM P/ ÁRVORES","UN",{"v":120,"d":"120.00"}]
["16.2.9",200030031,"PLANTIO DE PALMEIRAS COM HM= 1,50 M, INCL. AQUISIÇÃO E\nPREPARAÇÃO DE COVA 0,40X0,40X0,40M","UN",{"v":40,"d":"40.00"}]
[]
[17,null,"DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO E ACESSO"]
["17.1",null,"DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO E ACESSO"]
["17.1.1","0090020008","GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO - PADRÃO POPULAR","M²",{"v":4,"d":"4.00"}]
["17.1.2","0190020007","ALAMBRADO C/ MONTANTE TUBO PVC 100MM A CADA 2M C/ ENCHIM. CONCRETO ARMADO E REDE DE NYLON DE 10X10CM H=2,50M","M",{"v":759.0000000000001,"d":"759.00"}]
["17.1.3","0190020010","GRADE DE PROTEÇÃO COM PAINEIS E POSTES EM NYLOFOR 3D(FORN. E MONTAGEM)","M²",{"v":1000,"d":"1,000.00"}]
[]
[18,null,"OUTROS SERVIÇOS"]
["18.1",null,"GRADES E GUARDA CORPO"]
["18.1.1",190040036,"GUARDA-CORPO EM TUBO AÇO INOX 4\" COMMONT.TUBO AÇO INOX 2\" POLIDOS, ESP.=2MM BASE APARAF (FORN./MONT.)","M2",10.12]
["18.1.2",190040030,"GUARDA-CORPO DE MADEIRA MASSARANDUBA H=1,10M COM MONTANTES DE 15X15CM, INCL. PINTURA AUTOMOTIVA","M2",37.32]
["18.1.3",90020007,"GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO","M2",48.68]
["18.1.4",90020006,"GRADE DE FERRO COM PONTEIRAS INCL. APARELHAMENTO E PINTURA ESMALTE","M2",42.96]
["18.2",null,"PLATAFORMAS"]
["18.2.1",210060005,"PLATAFORMA ELEVATÓRIA - PL-215 CAP. 340KG, PINT. ELETROSTÁTICA CINZA PERC. 110,0CM (FORN. E MONTAGEM)","UN",{"v":2,"d":"2.00"}]
[]
[19,null,"LIMPEZA FINAL DA OBRA"]
["19.1",null,"LIMPEZA GERAL"]
["19.1.1",220010001,"LIMPEZA DA OBRA","M²",{"v":6415.4,"d":"6,415.40"}]